8 Инструкция по сборке

**Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Хранить и эксплуатировать мебель следует в сухих и теплых помещениях при температуре +5º - +40º и относительной влажности воздуха 50-60%.
2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
3. Чистку мебели следует производить мягкой тканью и специальными составами, не допускается использование агрессивных жидкостей и абразивных материалов.
4. При ослаблении крепления соединений следует периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5кг на дно ящиков и 10кг на полки стеллажей и шкафов, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
6. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия, при необходимости, использовать дополнительное крепление к поверхностям помещения.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию набора. Срок службы изделия – 10 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право на изменения изделия в целях его усовершенствования, которые не ухудшают потребительские качества товара



Производитель: ООО «Яна», Россия, 346410, Ростовская обл, г. Новочеркасск, ул. Маяковского, дом 67, оф.4. www.yanamebel.ru

****

**Паспорт изделия**

**Спальня 90342.00.000**

«**Лючия**»

**Стол туалетный № 194**

**90342.06.000**

****

2 Инструкция по сборке

**Уважаемый покупатель!**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР**

 Внимательно прочитайте инструкцию! При вскрытии упаковки проверьте содержимое, согласно комплектации каждого пакета. Проверьте наличие фурнитуры. Не рекомендуется вынимать детали из всех упаковок, чтобы не перепутать детали. Во избежание перекосов, повреждений или загрязнений мебели сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать её самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

**Фурнитура и комплектующие на стол туалетный №194**

|  |
| --- |
| Спецификация фурнитуры на стол туалетный №194 |
| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| 20 | Винт 4х10 | 2 | 29 | Подпятник\\ | 6 |
| 21 | Винт 4х28 | 1 | 30 | Ручка кнопка РОССО 22006Z12500 | 1 |
| 22 | Заглушка для стяжки | 5 | 31 | Ручка-скоба 15105 Z12400 | 1 |
| 23 | Заглушка для экс. Стяжки | 32 | 32 | Евростяжка 7х50 | 5 |
| 24 | Инструкция | 1 | 33 | Уголок мебельный с саморезомуголок.wmf | 10 |
| 26 | Ключ шестигранный | 1 | 34 | Шуруп 3х20 | 25 |
| 27 | Направляющие скр. монт. частичного выдвижения с доводчиков L=350ммОписание: C:\Documents and Settings\Славик\Рабочий стол\Направляющие.JPG | 1 | 35 | Шуруп 4х16 | 20 |
| 28 | Петля для вкладной двери Боярд с доводчиком  | 2 | 36 | Эксцентрик Rastex | 32 |

Инструкция по сборке 7















4 Инструкция по сборке

**Инструкция по сборке стола туалетного №194**





****











Инструкция по сборке 5











6 Инструкция по сборке

















Инструкция по сборке 3

|  |
| --- |
| Спецификация деталей на стол туалетный № 194 |
| № | Наименование | Размер | Кол | Пакет |
| 1 | Стенка вертикальная левая Паз | 770х381 | 1 | 1 |
| 2 | Стенка вертикальная правая Паз | 770х381 | 1 | 1 |
| 3 | Стенка вертикальная средняя Паз | 770х381 | 1 | 1 |
| 4 | Стенка горизонтальная | 350х367 | 1 | 1 |
| 5 | Стенка горизонтальная нижняя | 350х367 | 1 | 1 |
| 6 | Цоколь  | 350х90 | 1 | 1 |
| 7 | Распорка | 574х282 | 1 | 1 |
| 8 | Стенка ящика левая | 350х130 | 1 | 1 |
| 9 | Стенка ящика правая | 350х130 | 1 | 1 |
| 10 | Задняя стенка ящика | 308х118 | 1 | 1 |
| 11 | Дно ящика | 308х334 | 1 | 1 |
| 12 | Крышка Фрезер паз патина 8024 | 1010х421 | 1 | 1 |
| 13 | Декор элемент 1 фрезер патина 8024 | 560х70 | 1 | 1 |
| 14 | Декор элемент 2 фрезер патина 8024 | 350х70 | 1 | 1 |
| 15 | Задняя стенка | 360х683 | 1 | 1 |
| 18 | Фасад ящика | 200х345 | 1 | 1 |
| 19 | Фасад  | 403х345 | 1 | 1 |