8 Инструкция по сборке

**Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Хранить и эксплуатировать мебель следует в сухих и теплых помещениях при температуре +5º - +40º и относительной влажности воздуха 50-60%.
2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
3. Чистку мебели следует производить мягкой тканью и специальными составами, не допускается использование агрессивных жидкостей и абразивных материалов.
4. При ослаблении крепления соединений следует периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5кг на дно ящиков и 10кг на полки стеллажей и шкафов, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
6. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия, при необходимости, использовать дополнительное крепление к поверхностям помещения.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию набора. Срок службы изделия – 10 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право на изменения изделия в целях его усовершенствования, которые не ухудшают потребительские качества товара



Производитель: ООО «Яна», Россия, 346410, Ростовская обл, г. Новочеркасск, ул. Маяковского, дом 67, оф.4. www.yanamebel.ru

****

**Паспорт изделия**

**Спальня 90342.00.000**

«**Лючия**»

**Тумба прикроватная № 197**

**90342.05.000**

**Кровать Киото 1400 Паспорт**

2 Инструкция по сборке

**Уважаемый покупатель!**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР**

Внимательно прочитайте инструкцию! При вскрытии упаковки проверьте содержимое, согласно комплектации каждого пакета. Проверьте наличие фурнитуры. Не рекомендуется вынимать детали из всех упаковок, чтобы не перепутать детали. Во избежание перекосов, повреждений или загрязнений мебели сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать её самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

**Фурнитура и комплектующие на тумбу прикроватную №197**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация фурнитуры на тумбу прикроватную №197 | | | | | |
| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| 16 | Винт 4х10 | 2 | 24 | Ручка-скоба 15105 Z12400 | 1 |
| 17 | Заглушка для стяжки | 5 | 25 | Скрепка крабик | 4 |
| 18 | Заглушка для экс. Стяжки | 22 | 26 | Евростяжка 7х50 | 5 |
| 19 | Инструкция | 1 | 27 | Уголок мебельный с саморезом  **уголок.wmf** | 15 |
| 20 |  |  | 28 | Шкант 8х30 | 8 |
| 21 | Ключ шестигранный | 1 | 29 | Шуруп 3х20 | 26 |
| 22 | Направляющие скр.монт. частичного выдвижения с доводчиков L=350мм  Описание: C:\Documents and Settings\Славик\Рабочий стол\Направляющие.JPG | 1 | 30 | Шуруп 4х16 | 16 |
| 23 | Подпятник | 4 | 31 | Эксцентрик Rastex | 22 |

Инструкция по сборке 7

bCAD16.wmf







bCAD9.wmf




4 Инструкция по сборке

**Инструкция по сборке тумбы прикроватной №197**













Инструкция по сборке 5





6 Инструкция по сборке





bCAD8.wmf







Инструкция по сборке 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация деталей на тумбу прикроватную № 197 | | | | |
| № | Наименование | Размер | Кол | Пакет |
| 1 | Стенка вертикальная левая Паз | 517х400 | 1 | 1 |
| 2 | Стенка вертикальная правая Паз | 517х400 | 1 | 1 |
| 3 | Стенка горизонтальная нижняя | 541х386 | 1 | 1 |
| 4 | Стенка горизонтальная | 541х386 | 1 | 1 |
| 5 | Цоколь | 541х90 | 1 | 1 |
| 6 | Стенка ящика левая | 350х180 | 1 | 1 |
| 7 | Стенка ящика правая | 350х180 | 1 | 1 |
| 8 | Задняя стенка ящика | 499х168 | 1 | 1 |
| 9 | Дно ящика | 499х334 | 1 | 1 |
| 10 | Декор элемент фрезер патина 8024 | 541х70 | 1 | 1 |
| 11 | Крышка Фрезер паз патина 8024 | 611х440 | 1 | 1 |
| 12 | Задняя стенка пленка | 187х551 | 1 | 1 |
| 13 | Задняя стенка | 551х244 | 1 | 1 |
| 15 | Фасад | 250х536 | 1 | 1 |